Titre d’habilitation électrique
Code du travail, art. R.4544-9 et R.4544-10 · NF C18-510
1. Employeur
	Raison sociale
 
	Établissement ou site
 


Pour un intérimaire : l’entreprise utilisatrice, pas l’agence.
2. Titulaire
	Nom
 
	Prénom
 

	Fonction
 
	Service ou équipe
 


3. Symboles et domaines de tension
Cochez les symboles accordés. Un symbole non coché n’est pas accordé. Selon l’INRS, une rubrique laissée vide vaut interdiction.
	Accordé
	Symbole
	Opérations
	Installations, attribut ou limite

	BASSE TENSION

	☐
	B0
	Travaux d’ordre non électrique
	

	☐
	BS
	Interventions élémentaires, hors tension
	

	☐
	BE Manœuvre
	Manœuvres
	

	☐
	BR
	Interventions générales
	

	☐
	BC
	Consignations
	

	☐
	B1 / B1V
	Travaux d’ordre électrique, exécutant (V : au voisinage)
	

	☐
	B2 / B2V
	Travaux d’ordre électrique, chargé de travaux (V : au voisinage)
	

	☐
	BE Mesurage
	Mesurages
	

	☐
	BE Essai
	Essais
	

	☐
	BE Vérification
	Vérifications
	

	☐
	BP
	Opérations sur installations photovoltaïques
	

	HAUTE TENSION

	☐
	H0 / H0V
	Travaux d’ordre non électrique (V : au voisinage)
	

	☐
	H1 / H1V
	Travaux d’ordre électrique, exécutant (V : au voisinage)
	

	☐
	H2 / H2V
	Travaux d’ordre électrique, chargé de travaux (V : au voisinage)
	

	☐
	HC
	Consignations
	

	☐
	HE
	Manœuvres, mesurages, essais ou vérifications
	

	AUTRES

	☐
	TST
	Travaux sous tension (préciser le symbole)
	

	☐
	Autre
	Autre symbole, attribut ou lettre complémentaire
	


Domaines de tension :  ☐ Basse tension (BT)     ☐ Haute tension (HT)
	Tensions précises, le cas échéant
 


4. Opérations et installations concernées
	Ouvrages, installations ou sites
 
	Opérations confiées
 


5. Restrictions et indications supplémentaires
	Limitations, interdictions ou autorisations particulières
 
	Document à détenir pour opérer, le cas échéant
 


6. Formation et validité
	Formation suivie le (ou du… au…)
 
	Organisme de formation
 

	Date de l’avis du formateur
 
	Titre délivré le
 

	Fin de validité, fixée par l’employeur
 
	
 


La NF C18-510 et l’INRS recommandent un recyclage au plus tard tous les 3 ans. Titre travaux sous tension : 1 an selon l’INRS.
7. Attestation médicale, si elle est requise
☐ Sans objet pour les opérations confiées
	Attestation d’absence de contre-indications médicales valable jusqu’au
 


Requise pour les travaux sous tension et les travaux ou interventions d’ordre électrique au voisinage de pièces nues sous tension (valable 5 ans). Non requise pour B0, H0 et BS.
8. Signatures
	L’employeur ou son représentant délégué par écrit
Nom, prénom et fonction :
Date :
Signature :
	Le titulaire
Date :
Signature :


Titre strictement personnel. Le titulaire le garde sur lui ou à portée de main pendant le travail, le présente sur demande motivée et signale aussitôt sa perte. Le titre ne suffit pas : l’opération doit aussi lui être confiée.
Modèle indicatif proposé par Leadika, à adapter par l’employeur ; ne remplace pas l’analyse des opérations confiées. Former vos salariés : leadika.fr
